三菱標準形　寝台用　機械室レス・エレベーター＜アクシーズリンクス　Ｂ＞

TOPへ戻る

建物構造 | 出入口 | 機種 | 速度(可変速有無) | ドア形式 | おもり位置 | 三方枠 | 昇降行程(TR) | 平面図 | 断面図
RC構造（剛構造）／S構造（柔構造） | 一方口 | B750 | 45m/min（有・無） 60m/min（有・無） | 2S | 横落ち | 小枠 | TR≦30m | alb75s45105ch | alb75s45105ctr1d
30m＜TR≦60m(注1) | alb75s45105ctr2d
大枠 | TR≦30m | alb75s45105lh | alb75s45105ltr1d
30m＜TR≦60m(注1) | alb75s45105ltr2d
90m/min（有・無） 105m/min（無） | 小枠 | TR≦30m | alb75s45105ch | alb75s45105ctr1d
30m＜TR≦60m | alb75s45105ltr2d
60m＜TR≦80m | alb75s90105ctr1d
大枠 | TR≦30m | alb75s45105lh | alb75s45105ltr1d
30m＜TR≦60m | alb75s45105ltr2d
60m＜TR≦80m | alb75s90105ltr1d
105m/min（有） | 小枠 | TR≦30m | alb75s45105ch | alb75s105vsctr1d
30m＜TR≦60m | alb75s105vsctr2d
60m＜TR≦80m | alb75s105vsctr3d
大枠 | TR≦30m | alb75s45105lh | alb75s105vsltr1d
30m＜TR≦60m | alb75s105vsltr2d
60m＜TR≦80m | alb75s105vsltr3d
B1000 | 45m/min（有・無） 60m/min（有・無） | 2S | 横落ち | 小枠 | TR≦30m | alb10s45105ch | alb10s45105ctr1d
30m＜TR≦60m(注1) | alb10s45105ctr2d
大枠 | TR≦30m | alb10s45105lh | alb10s45105ltr1d
30m＜TR≦60m(注1) | alb10s45105ltr2d
90m/min（有・無） 105m/min（無） | 小枠 | TR≦30m | alb10s45105ch | alb10s45105ctr1d
30m＜TR≦60m | alb10s45105ltr2d
60m＜TR≦80m(注2) | alb10s90105ctr1d
大枠 | TR≦30m | alb10s45105lh | alb10s45105ltr1d
30m＜TR≦60m | alb10s45105ltr2d
60m＜TR≦80m(注2) | alb10s90105ltr1d
105m/min（有） | 小枠 | TR≦30m | alb10s45105ch | alb10s105vsctr1d
30m＜TR≦60m | alb10s105vsctr2d
60m＜TR≦80m(注2) | alb10s105vsctr3d
大枠 | TR≦30m | alb10s45105lh | alb10s105vsltr1d
30m＜TR≦60m | alb10s105vsltr2d
60m＜TR≦80m(注2) | alb10s105vsltr3d
二方口 | B750 | 45m/min（有・無） 60m/min（有・無） 90m/min（有・無） 105m/min（無） | 2S | 横落ち | 小枠 | TR≦30m | alb75s45105c2gh | alb75s45105c2gtr1d
30m＜TR≦60m(注1) | alb75s45105c2gtr2d
大枠 | TR≦30m | alb75s45105l2gh | alb75s45105l2gtr1d
30m＜TR≦60m(注1) | alb75s45105l2gtr2d
B1000 | 45m/min（有・無） 60m/min（有・無） 90m/min（有・無） 105m/min（無） | 2S | 横落ち | 小枠 | TR≦30m | alb10s45105c2gh | alb10s45105c2gtr1d
30m＜TR≦60m(注1) | alb10s45105c2gtr2d
大枠 | TR≦30m | alb10s45105l2gh | alb10s45105l2gtr1d
30m＜TR≦60m(注1) | alb10s45105l2gtr2d

（注１）スーパー可変速システムの有無にかかわらず定格速度45m/minの場合は昇降行程≦４０となります
（注２）天井種類によらず昇降行程≦７０となります

TOPへ戻る