三菱特注形エレベーター　機械室レス・エレベーター＜ネクスキューブ＞

TOPへ戻る
建物構造 | 出入口 | 機種 | 定員 | 積載量 | 速度 | ドア形式 | オモリ位置 | カゴ内法寸法 | 出入口幅 | 平面図 | 断面図
間口x奥行
RC構造（剛構造） | 一方口 | P15 | 15人 | 1000kg | 45m/min | CO | 後落ち | 1600x1500mm | 900mm | nmr_p15cb01lh | nmr_p15c45b01ld
60m/min | nmr_p15c60b01ld
90m/min | nmr_p15c90b01ld
105m/min | nmr_p15c105b01ld
P17 | 17人 | 1150kg | 45m/min | CO | 後落ち | 1500x1800mm | 1000mm | nmr_p17cb01lh | nmr_p17c45b01ld
60m/min | nmr_p17c60b01ld
90m/min | nmr_p17c90b01ld
105m/min | nmr_p17c105b01ld
45m/min | 1800x1500mm | 1100mm | nmr_p17cb02lh | nmr_p17c45b02ld
60m/min | nmr_p17c60b02ld
90m/min | nmr_p17c90b02ld
105m/min | nmr_p17c105b02ld
45m/min | 2S | 横落ち | 1400x1900mm | 1000mm | nmr_p17ss01lh | nmr_p17s45s01ld
60m/min | nmr_p17s60s01ld
90m/min | nmr_p17s90s01ld
105m/min | nmr_p17s105s01ld
P20 | 20人 | 1350kg | 45m/min | CO | 後落ち | 1800x1700mm | 1100mm | nmr_p20bcb01lh | nmr_p20bc45b01ld
60m/min | nmr_p20bc60b01ld
90m/min | nmr_p20bc90b01ld
105m/min | nmr_p20bc105b01ld
1300kg | 45m/min | 2S | 横落ち | 1300x2300mm | nmr_p20ass01lh | nmr_p20as45s01ld
60m/min | nmr_p20as60s01ld
90m/min | nmr_p20as90s01ld
105m/min | nmr_p20as105s01ld
45m/min | 横後落ち | nmr_p20ass02lh | nmr_p20as45s02ld
60m/min | nmr_p20as60s02ld
90m/min | nmr_p20as90s02ld
105m/min | nmr_p20as105s02ld
P24 | 24人 | 1600kg | 45m/min | CO | 後落ち | 1800x1900mm | 1100mm | nmr_p24cb01lh | nmr_p24c45b01ld
60m/min | nmr_p24c60b01ld
90m/min | nmr_p24c90b01ld
105m/min | nmr_p24c105b01ld
45m/min | 2CO | 後落ち | 2000x1750mm | 1400mm | nmr_p24cb02lh | nmr_p24c45b02ld
60m/min | nmr_p24c60b02ld
90m/min | nmr_p24c90b02ld
105m/min | nmr_p24c105b02ld
45m/min | 2S | 横落ち | 1500x2300mm | 1200mm | nmr_p24ss01lh | nmr_p24as45s01ld
60m/min | nmr_p24as60s01ld
90m/min | nmr_p24as90s01ld
105m/min | nmr_p24as105s01ld
45m/min | 横後落ち | nmr_p24ss02lh | nmr_p24as45s02ld
60m/min | nmr_p24as60s02ld
90m/min | nmr_p24as90s02ld
105m/min | nmr_p24as105s02ld
P26 | 26人 | 1750kg | 45m/min | 2S | 横落ち | 1500x2500mm | 1200mm | nmr_p26ss01lh | nmr_p26as45s01ld
60m/min | nmr_p26as60s01ld
90m/min | nmr_p26as90s01ld
105m/min | nmr_p26as105s01ld
45m/min | 横後落ち | nmr_p26ss02lh | nmr_p26as45s02ld
60m/min | nmr_p26as60s02ld
90m/min | nmr_p26as90s02ld
105m/min | nmr_p26as105s02ld
P27 | 27人 | 1800kg | 45m/min | CO | 後落ち | 2000x1900mm | 1100mm | nmr_p27cb01lh | nmr_p27c45b01ld
60m/min | nmr_p27c60b01ld
90m/min | nmr_p27c90b01ld
105m/min | nmr_p27c105b01ld
45m/min | 2CO | 後落ち | 2000x1900mm | 1400mm | nmr_p27cb02lh | nmr_p27c45b02ld
60m/min | nmr_p27c60b02ld
90m/min | nmr_p27c90b02ld
105m/min | nmr_p27c105b02ld
P30 | 30人 | 2000kg | 45m/min | CO | 後落ち | 2000x2050mm | 1100mm | nmr_p30cb01lh | nmr_p30c45b01ld
60m/min | nmr_p30c60b01ld
90m/min | nmr_p30c90b01ld
105m/min | nmr_p30c105b01ld
| 45m/min | 2S | 横落ち | 1600x2600mm | 1200mm | nmr_p30ss01lh | nmr_p30as45s01ld
60m/min | nmr_p30as60s01ld
90m/min | nmr_p30as90s01ld
105m/min | nmr_p30as105s01ld
45m/min | 横後落ち | nmr_p30ss02lh | nmr_p30as45s02ld
60m/min | nmr_p30as60s02ld
90m/min | nmr_p30as90s02ld
105m/min | nmr_p30as105s02ld
45m/min | 2CO | 後落ち | 2000x2050mm | 1400mm | nmr_p30cb02lh | nmr_p30c45b02ld
60m/min | nmr_p30c60b02ld
90m/min | nmr_p30c90b02ld
105m/min | nmr_p30c105b02ld

TOPへ戻る