三菱特注形エレベーター　非常用エレベーター＜ネクスキューブ＞

TOPへ戻る
建物構造 | 出入口 | 機種 | 定員 | 積載量 | 速度 | ドア形式 | オモリ位置 | 三方枠 | 機械室タイプ | カゴ内法寸法 | 出入口幅 | 台数 | 平面図 | 断面図
間口x奥行
RC構造（剛構造）／S構造（柔構造） | 一方口 | P17 | 17人 | 1150kg | 60m/min | CO | 後落ち | 大枠 | 標準タイプ | 1800x1500mm | 1000mm | 1台 | nmh_p17cb01lh | nmh_p17c60b01ld
90m/min | nmh_p17c90b01ld
105m/min | nmh_p17c105b01ld
120m/min | nmh_p17c1215b01lh | nmh_p17c120b01ld
150m/min | nmh_p17c150b01ld
180m/min | nmh_p17c180b01lh | nmh_p17c180b01ld
60m/min | 2S | 後落ち | 大枠 | 標準タイプ | 1800x1500mm | 1000mm | 1台 | nmh_p17sb01lh | nmh_p17s60b01ld
90m/min | nmh_p17s90b01ld
105m/min | nmh_p17s105b01ld
120m/min | nmh_p17s1215b01lh | nmh_p17s120b01ld
150m/min | nmh_p17s150b01ld
180m/min | nmh_p17s180b01lh | nmh_p17s180b01ld
P26 | 26人 | 1700kg | 60m/min | CO | 後落ち | 大枠 | 標準タイプ | 1800x2000mm | 1100mm | 1台 | nmh_p26cb01lh | nmh_p26c60b01ld
90m/min | nmh_p26c90b01ld
105m/min | nmh_p26c105b01ld
120m/min | nmh_p26c1215b01lh | nmh_p26c120b01ld
150m/min | nmh_p26c150b01ld
180m/min | nmh_p26c180b01lh | nmh_p26c180b01ld
60m/min | 2S | 後落ち | 大枠 | 標準タイプ | 1800x2000mm | 1100mm | 1台 | nmh_p26sb01lh | nmh_p26s60b01ld
90m/min | nmh_p26s90b01ld
105m/min | nmh_p26s105b01ld
120m/min | nmh_p26s1215b01lh | nmh_p26s120b01ld
150m/min | nmh_p26s150b01ld
180m/min | nmh_p26s180b01lh | nmh_p26s180b01ld

TOPへ戻る