CADシンボルファイルのご利用について

○ | 本サイトよりCADデータをダウンロード頂く方は、「三菱電機株式会社 エレベーター・エスカレーター Webサイトのご利用にあたって」に記載されている利用条件に同意したものとさせていただきます。
○ | ダウンロードしたCADデータを見るには、DXFおよびDWGの読み込みに対応したCADソフトが必要です。
○ | CADシンボルデータは許可なく改編することは出来ません。
○ | CADシンボルデータは最新データでない場合がございます。 最新のデータはお手数ですが、お問い合わせください。

■提供図面CADデータ形式について。
形式 | バージョン
DXF | AutoCAD　R12形式
DWG | AutoCAD　R14形式
・エレーベーター図面要素に対応するレイヤー・色番号は以下の通りです。
要素 | レイヤー | 色(色番号)
機器 | 80 | 黒(7) ※1
建築(RC造) | 81 | 赤(1)
建築(S造) | 82 | 緑(3)
寸法 | 83 | 青(5)
注記 | 84 | 紫(6)※2
※1 背景色設定が「黒」の場合は自動表示で「白」となります。
※2 強調表示する注記の色は「黄色(色番号2)としています。
・エスカレーター図面要素に対応するレイヤー・色番号は以下の通りです。
要素 | レイヤー | 色(色番号)
機器 | 80 | 黒(7) ※1
建築 | 81 | 赤(1)
寸法 | 82 | 青(5)
注記 | 83 | 紫(6)※2
※1 背景色設定が「黒」の場合は自動表示で「白」となります。
※2 強調表示する注記の色は「赤色(色番号1)としています。
■提供図面CADデータのCADソフト読込み時の注意事項について。
DXF形式のCADデータをAutoCAD　R13以降のバージョンで読み込みますと、寸法値が寸法線の上に正しく表示されなかったり、文字化けして表示されたりすることがあります。 これらの表示を適正な表示に戻すには、以下の操作を行い”寸法更新”を行ってください。 --（寸法更新の操作方法）-- AutoCADのメニューより　「寸法（N)」　－　「更新（U)」　を選択する。 コマンド入力エリアに　「オブジェクトを選択：」　の表示がされるので、"ａｌｌ"　とキー入力する（"all"の指定は、図面全体を選択する事と意味します）。 Enterキーを押す。 ※AutoCAD以外のCADソフトでもCADデータはご利用できますが、それぞれのCAD制限により表示が正しく行われない場合があります。その際は、必ずAutoCAD上で一度CADデータを表示して頂き内容の差異がないことをご確認してご利用下さるようお願いします。
■ZIP形式の圧縮ファイルについて。
本データは全てZIP形式で圧縮されております。ZIP形式とは データ配付用にデータサイズを小さくしたファイル形式です。 専用の解凍ソフトで元のファイルに戻してからご覧ください。 ZIP 解凍ソフトは各ソフトダウンロードサイトにて配付しております。
CAD及びDXFおよびDWGデータに関するご質問はお受けしておりません。 各ソフトのご質問は各メーカーへお問合せください。