三菱エスカレーター

TOPへ戻る

エスカレーター＜uシリーズ＞

階高 | 形名 | 形式 | 乗降口 ステップ数 | 設置場所 | 平面図＆断面図
9000mm以下 | パネル形（uP）・透明形（uS／uL） | Ｓ６００ | 標準 | 屋内外 | ec_u30s600step1
水平３枚ステップ （有償付加仕様） | ec_u30s600step3
Ｓ１０００ | 標準 | ec_u30s1000step1
水平３枚ステップ （有償付加仕様） | ec_u30s1000step3

エスカレーター＜uシリーズ＞３５°タイプ

階高 | 形名 | 形式 | 乗降口 ステップ数 | 設置場所 | 平面図＆断面図
6000mm以下 | パネル形（uP）・透明形（uS／uL） | Ｓ６００ | 標準 | 屋内外 | ec_u35s600step2
水平３枚ステップ （有償付加仕様） | ec_u35s600step3
Ｓ１０００ | 標準 | ec_u35s1000step2
水平３枚ステップ （有償付加仕様） | ec_u35s1000step3

省スペース形エスカレーター

階高 | 形名 | 形式 | 乗降口 ステップ数 | 設置場所 | 平面図＆断面図
7000mm以下 | ステンレスパネル形(R-PV) 透明ガラスパネル形手すり下照明無し(RS-SV) 透明ガラスパネル形手すり下照明付き(RS-LV) | Ｓ６００ | 標準 | 屋内外 | ec_sp30s600step1
水平３枚ステップ （有償付加仕様） | ec_sp30s600step3
Ｓ８００ | 標準 | ec_sp30s800step1
水平３枚ステップ （有償付加仕様） | ec_sp30s800step3
Ｓ１０００ | 標準 | ec_sp30s1000step1
水平３枚ステップ （有償付加仕様） | ec_sp30s1000step3
7001mm以上 | ステンレスパネル形(APJV) 透明ガラスパネル形手すり下照明無し(ASSJV) | Ｓ１０００ | 標準 | 屋内 | ec_sp30s1000apjv_stp1
水平３枚ステップ （有償付加仕様） | ec_sp30s1000apjv_stp3
標準 | ec_sp30s1000assjv_stp1
水平３枚ステップ （有償付加仕様） | ec_sp30s1000assjv_stp3

スパイラルエスカレーター

階高 | 形式 | 設置場所 | 平面図＆断面図
4500mm | Ｓ１０００ | 屋内 | ec_pr30s1000

TOPへ戻る